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ИНСТРУКЦИЯ
Порядок работы со штангенциркулем и уход за инструментом
Перед измерением очистите измерительные поверхности и проверьте нулевое положение нониуса.
Не допускайте перекоса губок и чрезмерного измерительного усилия. Показания снимайте при закрытом стопорном винте.
После работы протрите инструмент мягкой тканью, нанесите тонкий слой антикоррозионной смазки и храните в футляре.
Документ сформирован в демонстрационных целях. Оригинал предоставляется с продукцией.
