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ПАСПОРТ
Линейки поверочные ШП и ШД. ГОСТ 8026-92
Демонстрационный образец документа. Замените его оригиналом в разделе «Документы» админ-панели.
Линейки поверочные применяются для контроля прямолинейности и плоскостности поверхностей.
Исполнения с государственной поверкой и калибровкой комплектуются соответствующими свидетельствами.
Контролируемые параметры
	Тип
	Длина, мм
	Класс точности
	Допуск прямолинейности
	Масса, кг

	—
	—
	—
	—
	—


Документ сформирован в демонстрационных целях. Оригинал предоставляется с продукцией.
